R3.06

TD1

Adressage :

Machine A :

ifconfig eth0 192.168.10.2/24

Machine B:

Ifconfig eth0 192.168.10.3 /24

Routeur R1:

Ifconfig eth0 192.168.10.1/24

Ifconfig eth1 192.168.20.1/24

Machine C:

Ifconfig eth0 192.168.20.2/24

Machine D:

Ifconfig eth0 192.168.20.3/24

ROuteur R2:

Ifconfig eth0 192.168.20.254/24

ifconfig eth1 192.168.30.254/24

Machine S :

Ifconfig eth0 192.168.30.2/24

Routeur Rx :

Ifconfig eth0 192.168.30.1/24

Ifconfig eth1 192.168.3.1/24

Machine G1:

Ifconfig eth0 192.168.3.2/24

Routage :

A et c : rien

Machine B:

Route add -host 192.168.30.2/32 gw 192.168.10.1

Machine D:

Route add default gw 192.168.20.254

Route add -host 192.168.10.2/32 gw 192.168.20.1

Machine S:

Route add -host 192.168.20.3/32 gw 192.168.30.254

Route add -host 192.168.10.3/32 gw 192.168.30.254

Route add default gw 192.168.30.1

Machine R1:

Route add default 192.168.20.254

Machine R2:

Route add -net 192.168.10.0/24 gw 192.168.20.1

Route add default gw 192.168.30.1

Machine Rx:

Route add default gw 192.168.3.2

Route add -net 192.168.20.0/24 gw 192.168.30.254

Route add -net 192.168.10.0/24 gw 192.168.30.254